**Quadro-legenda A - Suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classe de suscetibilidade** | **Foto ilustrativa** | **Características predominantes** | **Área** | | **Área urbanizada/edificada** | |
| **km2** | **% (\*)** | **km2** | **% (\*\*)** |
| **Alta** |  | * Relevo: serras e morros altos; * Forma das encostas: retilíneas e côncavas, com anfiteatros de cabeceiras de drenagem abruptos; * Amplitudes: 70 a 300 m; * Declividades: > 25°; * Litologia: sequência vulcanossedimentar indiferenciada; * Densidade de lineamentos/estruturas: alta; * Solos: pouco evoluídos e rasos; e * Processos: deslizamento, queda de rocha e rastejo. | 200,4 | 70,8 | 11,6 | 22,1 |
| **Média** |  | * Relevo: morros altos e morros baixos; * Forma das encostas: convexas a retilíneas e côncavas, com anfiteatros de cabeceira de drenagem; * Amplitudes: 30 a 100 m; * Declividades: 10 a 30°; * Litologia: sequência vulcanossedimentar indiferenciada; * Densidade de lineamentos/estruturas: média; * Solos: evoluídos e moderadamente profundos; e * Processos: deslizamento e rastejo. | 4,4 | 1,5 | 0,2 | 0,5 |
| **Baixa** |  | * Relevo: planícies e terraços fluviais e colinas; * Forma das encostas: convexas suavizadas e topos amplos; * Amplitudes: < 50 m; * Declividades: < 15°; * Litologia: argilas, areias e cascalhos; * Densidade de lineamentos/estruturas: baixa; * Solos: aluviais; evoluídos e profundos nas colinas; e * Processos: deslizamento e rastejo. | 78,5 | 27,7 | 40,5 | 77,4 |

(\*) Porcentagem em relação à área do município. (\*\*) Porcentagem em relação à área urbanizada/edificada do município.