**Quadro-legenda A - Suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Classe de suscetibilidade** | **Foto ilustrativa** | **Características predominantes** | **Área** | | **Área urbanizada/edificada** | |
| **km2** | **% (\*)** | **km2** | **% (\*\*)** |
| **Alta** |  | * Relevo: escarpas e serras; * Forma das encostas: retilíneas e côncavas, com anfiteatros de cabeceiras de drenagem abruptos; * Amplitudes: 40 a 320 m; * Declividades: > 25°; * Litologia: basaltos, riolitos e/ou riodacitos; * Densidade de lineamentos/estruturas: alta; * Solos: pouco evoluídos e rasos; e * Processos: deslizamento, queda de rocha e rastejo. | 103,7 | 24,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Média** |  | * Relevo: escarpas e serras; * Forma das encostas: convexas a retilíneas e côncavas, com anfiteatros de cabeceira de drenagem; * Amplitudes: 40 a 220 m; * Declividades: 10 a 30°; * Litologia: basaltos; * Densidade de lineamentos/estruturas: média; * Solos: evoluídos e moderadamente profundos; e * Processos: deslizamento, queda de rocha e rastejo. | 20,3 | 4,7 | 0,0 | 0,0 |
| **Baixa** |  | * Relevo: planícies e terraços fluviais; * Forma das encostas: convexas suavizadas e topos amplos; * Amplitudes: < 140 m; * Declividades: < 15°; * Litologia: colúvios, tálus e basaltos; * Densidade de lineamentos/estruturas: baixa; * Solos: aluviais; e * Processos: deslizamento, queda de rocha e rastejo. | 307,1 | 71,3 | 7,64 | 100,0 |

(\*) Porcentagem em relação à área do município. (\*\*) Porcentagem em relação à área urbanizada/edificada do município.